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Prilog 1

1. Opšte informacije

Podaci o nosiocu projekta

Nosioc projekta : Aluline doo

Odgovorno lice : Božidar Žuric

Adresa : Ulica Slobode bb, 84000 Bijelo Polje

Broj telefona : 069/022-165

E-mail : agora@t-com.me
Naziv projekta : 

Postrojenje za površinsku obradu i presvlačenje metala

2. Opis lokacije

Lokacija predmetnog projekta se nalazi na katastarskoj parceli 417/1 u industrijskoj zoni ( hala bivšeg rudnika Brskovo ). Obzirom na namjenu projekta lokacija odgovara ovoj vrsti objekta. Na lokaciji nema površinskih ili podzemnih voda, močvara ni zelenih površina, kao ni gusto naseljenih oblasti. Neposredno uz ovu parcelu su fabika za preradu drveta Trudbenik, elektroprenos Crne Gore i J.K.P. Gradac. U blizini i na lokaciji ne postoje zaštićena ( prirodna i kulturna ) dobra. Lokalnim putem parcela je povezana sa glavnom saobraćajnicom. 

3.Karakteristike projekta

Projekat je namijenjen za površinsku obradu metala, prvenstveno za obradu aluminijuma i sastoji se iz dvije linije : 
1) Linija za anodnu oksidaciju aluminijuma

2) Linija za plastifikaciju aluminijuma
Linija za anodnu oksidaciju se sastoji od : 

1. Transportna kolica sa transportnom konstrukcijom

2. Utovarno radno mjesto
3. Kada za hemijsko odmašćivanje I
4. Kada za hemijsko odmašćivanje II
5. Kada za štedno ispiranje
6. Kada za protočno ispiranje
7. Kada za odsjajivanje
8. Kada za anodnu oksidaciju I
9. Kada za anodnu oksidaciju II
10. Kada za štedno ispiranje
11. Kada za protočno ispiranje
12. Kada za elektro bojenje
13. Kada za štedno ispiranje
14. Kada za protočno ispiranje
15. Kada za siliranje
16. Kada za protočno ispiranje
17. Istovarno mjesto II
18. Ispravljač za anodnu oksidaciju I
19. Ispravljač za anodnu oksidaciju II
20. Kompresor
21. Trafo za bojenje sa finom regulacijom
Oprema pod rednim brojem od 1-9 i od17-20 se koristi i za pripremu za plastifikaciju.
Osnovne hemikalije koje se koriste za anodnu oksidaciju su 15%-na sumporna kisjelina kao elektrolit za stvaranje aluminijumoksida, 5%-ni natrijumhidroksid kao sredstvo za odmašćivanje i nagrizanje, kalajsulfat za ilektrobojenje oksida aluminijuma, kao i odredjeni aditivi u malim kolicinama čija je funkcija pospješivanje procesa, suzbijanje kristalizacije i stvaranja taloga kao i hidratacija aluminijumoksida.

Linija za plastifikaciju sastoji se iz:

1. Kabine za raspršivanje praha

2. Elektrostatskog pištolja za nanošenje praha
3. Peci za polimeriyaciju praha
4. Konvejera za transport elemenata koji se boje.
Uz objekat se nalazi postrojenje za prečišcavanje vode sa linije za amodnu oksidaciju koje se sastoji od dva rezervoara za neutralizaciju opremljena motorima i mješalicama i rezervoara za spravljanje krecnog mlijeka.
Radna kupatila na liniji za anodnu oksidaciju su tzv.kupatila dugog vijeka i ne vrsi se njihova zamjena  već samo održavanje i korekcija na osnovu hemijske analize u pogonskoj laboratoriji.

Štedna kupatila su prvi stepen ispiranja nakon pojedinih faza obrade i njima se nadopunjuju radne kade iz kojih se zbog složenog geometrijskog oblika profila  mala kolicina elektrolita prenosi u štedna kupatila. Njihovo nadopunjavanje se vrši svježom vodom.

U toku eksploatacija u postrojenje za precišćavanje otpadnih voda  idu vode od protocnih ispiranja koje mogu sadržati materije iz radnih kupatila ali u veoma malim količinama. Sve vode se sakupljaju u jedan sabirni cjevovod i vec tu dolazi do njihove djelimicne neutralizacije.

Imajući u vidu kapacitet rezervoara, vrijeme zadržavanja u njima koje iznosi oko 2časa kao i glavnu činjenicu da su u pitanju  joni sumporne kisjeline i natrijumhidroksida koji spontano medju sobom reaguju pod normalnim uslovima i medjusopno se neutrališu koncentracija štetnih materija u vodi koja izlazi iz drugog bazena je ispod dozvoljenih koncentracija za ispuštanje u prirodni recipijent. Na izlazu iz drugog bazena vrši se provjera pH-vrijednosti vode koja se krece u intervalu od6,5-8.5 i kao takva voda odlazi u rijeku Rudnicu.

b) Ne postoji mogućnost kumuliranja sa drugim projektima.

c) Snadbijevanje vodom za sve potrebe vrši se sa gradskog vodovoda , dok se drugi resursi ne koriste.

d) U toku eksploatacije stvara se odredjena kolicina komunalnog otpada koja se privremeno skladišti u krugu postrojenja i dalje transportuje na gradsku deponiju. Pored toga stvara se i odredjena količina mulja (zavisno od obima proizvodnje)u radnim kadama i rezervoarima zy neutralizaciju koju je potrebno ispitati i zavisno od rezultata analize odlagati zajedno sa komunalnim otpadom ili predavati ovlašćenoj instituciji za sakupljanje opasnog otpada.

e) U procesu eksploatacije nema pojave neprijatnih isparenja ili mirisa obzirom da sva radna kupatila rade u uslovima niske koncentracije i sibne temperature.

f) U normalnim uslovima rada ne postoji mogućnost akcidenta osim curenja kada pri čemu se sav elektrolit može prihvatiti u sabirni bazen ispod kada.

4.Karakteristike mogućeg uticaja projekta na životnu sredinu  
Pošto je u pitanju postojeći objekat uticaj na životnu sredinu ima smisla razmatrati samo u fazi eksploatacije. Uticaj na vazduh i zemljiste ( obzirom da nema stetnih isparenja  i izlivanja u zemlju ) se može smatrati zanemarljivim.

Jedini moguci uticaj je na povrsinske vode, odnosno rijeku Rudnicu u koju je planirano ispuštanje neutralisanih otpadnih vodaa preko nje i na rijeku Taru.

Vode sa linije za anodnu oksidaciju koje se koriste za hladjenje i protocno ispiranje izmedju pojedinih faza obrade se sakupljaju i odvode slobodnim padom u prvi rezervoar za neutralizaciju.Te vode se dijele na bazne i kisjele i sabiraju u zajednicki cjevovod gdje se već u prvom kontaktu vrši njihova djelimicna neutralizacija. U pitanju su veoma male koncentracije Natrijumhidroksida i Sumporne kisjelinekoje su jedine opasne materije koje se koriste na predmetnoj liniji (15%-na sumporna kisjelina i 5%-ni natrijumhidroksid u radnim kupatilima ) iza kojih slijede štedna kupatila čiji je zadatak sprečavanje kontaminacije otpadnih voda stetnim materijama, i na kraju pojedinih faza su protocna kupatila kroz koja cirkuliše svježa voda. Kontrola pH-vrijednosti vrši se na izlazu iz drugog rezervoara i kreće se u intervalu od6,5-8,5 sto znaci da zadovoljava sanitarno-tehničke uslove ispuštanja u prirodni recipijent.

Buka koja se javlja za vrijeme eksploatacije od rada kompresora je povremena i osjeća se samo u neposrednoj blizini postrojenja. 

Prilog 2 Upitnik za odlučivanje o potrebi procjene uticaja
	KRATAK OPIS PROJEKTA

	Re br.
	Pitanje
	DA/NE
Kratko
pojašnjenje po
navedenim
tačkama
	Da li će to imati
značajne
posljedice?
DA/NE i zašto?

	1
	Da li izvođenje projekta podrazumijeva aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promjene na lokaciji, i to:
a)   topografije,
b)   korišćenja zemljišta,
c)   izmjenu vodnih tijela?
	a)postojeći objekat
b)nema uticaja

c)nema izmjene vodnih tijela obzirom da površinskih i podzemnih voda na ovoj lokaciji nema
	Nema značajnih posledica na životnu sredinu

	2
	Da li funkcionisanje projekta podrazumijeva aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promjene na lokaciji, i to:
a)   topografije,
b)   korišćenja zemljišta,
c)   izmjenu vodnih tijela?
	a)nema uticaja
b)nema korišćenja zemljišta

c)moguć uticaj na rijeku Rudnicu
	Posledica neće biti

	3
	Da li prestanak funkcionisanja projekta podrazumijeva aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promjene na lokaciji, i to:
a)   topografije,
b)   korišćenja zemljišta,
c)   izmjenu vodnih tijela?
	Prestanak funkcionisanja projekta neće imati uticaj na:
a)izmjenu topografije

b)korišćenje zemljišta

c)izmjena vodnih tijela
	Posledica neće biti

	4
	Da li izvođenje projekta podrazumijeva korišćenje prirodnih resursa, posebno resursa koji nijesu obnovljivi ili koji se teško obnavljaju, kao što su:
a)   zemljište,
b)   vode,
c)   šume,
d)   mineralne sirovine?
	Postojeći objekat-ne podrazumijeva korišćenje prirodnih resursa
	Posledica neće biti

	5
	Da li funkcionisanje projekta podrazumijeva korišćenje prirodnih resursa, posebno resursa koji nijesu obnovljivi ili koji se teško obnavljaju, kao što su:
a)   zemljište,
b)   vode,
c)   šume,
d)   mineralne sirovine?
	Funkcionisanje projekta podrazumijeva korišćenje vode za potrebe proizvodnje i pranje podnih površina, kao i za potrebe zaposlenih
	Značajnih posledica po životnu sredinu neće biti

	6
	Da li projekat podrazumijeva korišćenje ili proizvodnju  materija ili materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu u postupku :
a)    proizvodnje/aktivnosti,
b)   skladištenja,
c)    transporta, rukovanja?
	Tokom funkcionisanja koristiće se određene materije koje su opasne, proizvoditi određene vrste opasnog i komunalnog otpada
	Značajnih posledica po životnu sredinu neće biti

	7
	Da li će na projektu nastajati čvrsti otpad tokom:
a)   izvođenja,
b)   funkcionisanja ili
c)   prestanku funkcionisanja?
	b)tokom funkcionisanja projekta javiće se određena količina čvrstog otpada koji će se do transporta skladištiti u kontejnerima i buradima
	Značajnih posledica po životnu sredinu neće biti

	8
	Da li će pri izvodjenju projekta dolaziti do ispuštanja u vazduh:
a)   zagađujućih materija,
b)   opasnih i otrovnih materija,
c)    neprijatnih mirisa?
	Postojeći objekat-nema ispuštanja u vazduh zagađujućih , opasnih i otrovnih materija i neprijatnih mirisa
	Značajnih posledica po životnu sredinu neće biti
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	9
	Da li će pri funkcionisanju projekta dolaziti do ispuštanja u vazduh:
a)   zagađujućih materija,
b)   opasnih i otrovnih materija,
c)   neprijatnih mirisa?
	Tokom funkcionisanja projekta u vazduh će se ispuštati produkti od sagorijevanja goriva u kotlarnici dok drugih opasnih i otrovnih materija neće biti
	Značajnih posledica po životnu sredinu neće biti

	10
	Da li će izvodjenje projekta prouzrokovati:
a)   buku,
b)   vibracije,
c)   emitovanje svjetlosti,
d)   emitovanje toplotne energije ili
e)   emitovanje elektromagnetnog zračenja?
	Postojeći objekat-emitovanja buke,vibracija,svjetlosti,toplote,energije,elektromagnetnog zračenja neće biti
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	11
	Da li će funkcionisanje projekta prouzrokovati:
a)   buku,
b)   vibracije,
c)   emitovanje svjetlosti,
d)   emitovanje toplotne energije ili
e)   emitovanje elektromagnetnog zračenja?
	Funkcionisanje projekta proizvodiće buku ispod max dozvoljenih granica
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	12
	Da li će izvodjenje projekta prouzrokovati kontaminaciju zagadjujućim materijama:
a)   zemljišta,
b)   površinskih voda,
c)   podzemnih voda?
	Postojeći projekat nema kontaminacije zemljišta niti površinskih i podzemnih voda
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	13
	Da li će funkcionisanje projekta prouzrokovati kontaminaciju zagadjujućim materijama:
a)   zemljišta,
b)   površinskih voda,
c)   podzemnih voda?
	b)funkcionisanje projekta može dovesti do kontaminiranja štetnih materija u rijeku Rudnicu drugih kontaminacija neće biti
	Značajnih posledica po životnu sredinu neće biti

	14
	Da li će prestanak funkcionisanja projekta prouzrokovati kontaminaciju zagadjujućim materijama
a)   zemljišta,
b)   površinskih voda,
c)   podzemnih voda?
	Prestanak funkcionisanja projekta nemože dovesti do kontaminacije zemljišta niti površinskih i podzemnih voda
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	15
	Da li će postojati bilo kakav rizik od udesa (akcidenta), koji može ugroziti ljudsko zdravlje ili životnu sredinu, tokom:
a)   izvođenja projekta,
b)   funkcionisanja projekta,
c)   prestanka funkcionisanja projekta?
	Nema posledica po životnu sredinu u toku normalnog funkcionisanja projekta,rizik od akcidenta postoji u slučaju curenja hemikalija ili goriva
	Značajnih posledica po životnu sredinu neće biti

	16
	Da li će projekat dovesti do socijalnih promjena, u:
a)   demografskom smislu,
b)   tradicionalnom načinu života,
c)   zapošljavanju,
d)   drugo?
	Porojekat neće dovesti do socijalnih promjena u demografskom smislu i tradicionalnom načinu života
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	17
	Da li postoje bilo koji drugi faktori koje treba analizirati, kao što je razvoj koji će uslijediti, koji bi mogli dovesti do posljedica po životnu sredinu ili do kumulativnih uticaja sa drugim, postojećim ili planiranim aktivnostima:
a)   na lokaciji,
b)   u blizini lokacije?
	Shodno namjeni projekta, ne postoje faktori koji bi kumulativno sa iznesenim uticajima imali negativne posledice na ovoj lokaciji ili u njenom okruženju
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	18
	Da li ima područja na lokaciji, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta, a koja su zaštićena po medjunarodnim ili domaćim propisima, zbog svojih:
a)   ekoloških,
b)   prirodnih,
	Lokacija na kojoj se nalazi objekat nije zaštićena po bilo kom navedenom segmentu pa njena eksploatacija nemože prouzrokovati štetne posledice
	Posledica po životnu sredinu neće biti
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	c)   pejzažnih,
d)   istorijskih,
e)   kulturnih ili
f)    drugih vrijednosti?
	
	

	19
	Da li ima područja u blizini lokacije, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta, a koja su zaštićena po međunarodnim ili domaćim propisima, zbog svojih:
a)   ekoloških,
b)   prirodnih,
c)   pejzažnih,
d)   istorijskih,
e)   kulturnih ili
f)    drugih vrijednosti?
	U neposrednoj blizini lokacije područja zaštićenih zbog ekoloških,prirodnih,pejzažnih,istorijskih,kulturnih ili bilo kojih drugih vrijednosti nema
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	20
	Da li ima osjetljivih područja na lokaciji, koja mogu biti
zagađena izvođenjem projekta, a koja su važna ili osjetljiva zbog
ekoloških razloga, kao što su:
a)   močvare,
b)   vodotoci ili druga vodna tijela,
c)   planinska ili šumska područja,
d)   priobalje?
	Na predmetoj lokaciji ne postoje močvare,vodotoci i šume
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	21
	Da li ima osjetljivih područja u blizini lokacije, koja mogu biti zagađena izvođenjem projekta, a koja su važna ili osjetljiva zbog ekoloških razloga, kao što su:
a)   močvare,
b)   vodotoci ili druga vodna tijela,
c)   planinska ili šumska područja,
d)   priobalje?
	U blizini lokacije nema osjetljivih područja koja mogu biti zagađena funkcionisanjem projekta
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	22
	Da li ima zaštićene ili osjetljive vrste faune i flore, na primjer za naseljavanje, leženje, odrastanje, odmaranje, prezimljavanje i migraciju, koja mogu biti zagađene ili ugrožene realizacijom projekta:
a)   na lokaciji ili
b)   u blizini lokacije?
	Na predmetnoj lokaciji ni u njenom bližem okruženju ne postoje zaštićene ili osjetljive vrste flore I faune koje mogu biti zagađene ili ugrožene realizacijom projekta
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	23
	Da li postoje površinske ili podzemne vode koje mogu biti zahvaćene uticajem Projekta:
a)   na lokaciji ili
b)   u blizini lokacije?
	Na lokaciji ne postoje površinske ni podzemne vode, dok na oko 1000m od lokacije protoče Tara u koju se uliva Rudnica 
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	24
	Da li postoje područja ili prirodni oblici visoke ambijentalne vrijednosti koji mogu biti zahvaćeni uticajem Projekta
a)   na lokaciji ili
b)   u blizini lokacije?
	Na predmetnoj lokaciji I u njenom okruženju ne postoje područja ili prirodni oblici visoke ambijentalne vrijednosti pa ne može biti govora o zagađenju
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	25.
	Da li postoje površine ili objekti koji se koriste za rekreaciju, a koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta:
a)   na lokaciji ili
b)   u blizini lokacije?
	Na lokaciji I u blizini nje ne postoje objekti koji se koriste za rekreaciju
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	26
	Da li postoje transportni pravci koji mogu biti zagušeni ili koji prouzrokuju probleme po životnu sredinu, koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta
a)   na lokaciji ili
b)   u blizini lokacije?
	Na lokaciji ili u blizini nje ne postoje trasportni pravci koji mogu biti zagušeni funkcionisanjem projekta
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	27
	Da li se projekat planira na lokaciji na kojoj će vjerovatno biti vidljiv velikom broju ljudi?
	Ne, pošto se projekat nalazi na lokaciji napuštenog rudnika
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	28
	Da li na lokaciji ima područja, koji mogu biti zahvaćeni uticajem
	Na lokaciji nema područja koja su od istorijskog ili kulturnog značaja
	Posledica po životnu sredinu neće biti
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	projekta, a koji su od
a)   istorijskog ili
b)   kulturnog značaja?
	
	

	29
	Da li u okolini lokacije ima područja ili, koji mogu biti zahvaćena uticajem projekta, a koji su od
a)   istorijskog ili
b)   kulturnog značaja?
	U blizini lokacije nema područja od istorijskog ili kulturnog značaja koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	30.
	Da li se projekat planira na lokaciji koja će zbog toga pretrpjeti gubitak zelenih površina?
	Na lokaciji nema zelenih površina
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	31
	Da li se na lokaciji projekta zemljište koristi u namjene, kao što su:
a)   stanovanje,
b)   vrtlarstvo,
c)    industrijske ili trgovačke aktivnosti,
d)   rekreacija,
e)    javni otvoreni prostor,
f)    javni objekti,
g)   poljoprivredna proizvodnja, h)   šume,
i)   turizam,
j)    rudarske ili druge aktivnosti?
	Na predmetnoj lokaciji zemljište se ne koristi ni za jednu od navedenih namjena
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	32
	Da li se u blizini lokacije projekta zemljište koristi u namjene, kao šrto su:
a)   stanovanje,
b)   vrtlarstvo,
c)    industrijske ili trgovačke aktivnosti,
d)   rekreacija,
e)    javni otvoreni prostor,
f)    javni objekti,
g)   poljoprivredna proizvodnja, h)   šume,
i)   turizam,
j)   rudarske ili druge aktivnosti?
	U blizini lokacije zemljište se koristi za industrijske namjene dok se za ostale nabrojane namjene ne koristi
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	33
	Da li je lokacija na kojoj se planira projekat u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom?
	Da, projekat je u skladu sa prostorno urbanističkim planom
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	34
	Da li postoje područja sa velikom gustinom naseljenosti ili izgrađenosti, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta:
a)   na lokaciji ili
b)    u blizini lokacije?
	Ne postoje područja sa velikom gustinom naseljenosti ni na lokaciji ni u njenoj blizini
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	35
	Da li se na lokaciji nalaze specifični (osjetljivi) objekti, koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta, kao što su:
a)   bolnice,
b)   škole,
c)   vjerski objekti,
d)   javni objekti,
e)   dječji vrtići,
f)    slično?
	Na lokaciji nema specijalnih objekata koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	36
	Da li se u blizini lokacije nalaze specifični (osjetljivi) objekti, koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta, kao što su :
a)   bolnice,
b)   škole,
c)   vjerski objekti,
d)   javni objekti,
e)   dječji vrtići,
	U blizini lokacije se ne nalaze specifični objekti pa samim tim ne mogu biti zahvaćeni uticajem projekta
	Posledica po životnu sredinu neće biti
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	f)   slično?
	
	

	37
	Da li na lokaciji ima područja sa važnim, visoko kvalitetnim ili rijetkim resursima, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta, kao što su:
a)     podzemne vode,
b)    površinske vode,
c)    šume,
d)   poljoprivredna područja,
e)    ribolovna područja,
f)    lovna područja,
g)   zaštićena prirodna dobra, h)   mineralne sirovine i dr?
	Na lokaciji nema područja sa važnim visokokvalitetnim ili rijetkim resursima
	Posledica po životnu sredinu neće biti

	38
	Da li u blizini lokacije ima područja sa važnim, visoko kvalitetnim ili rijetkim resursima, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta, kao što su:
a)     podzemne vode,
b)    površinske vode,
c)    šume,
d)   poljoprivredna područja,
e)    ribolovna područja,
f)    lovna područja,
g)   zaštićena prirodna dobra, h)   mineralne sirovine i drugo?
	Na 1000m od lokacije protiče rijeka Tara koja preko Rudnice može biti zahvaćena projektom
	Nekotrolisano ispuštanje hemikalija bi moglo uticati na vodotok Tare

	39
	Da li ima područja koja već trpe zagađenje ili štetu na životnu sredinu, a koja mogu biti dodatno ugrožena projektom,
a)    na lokaciji ili
b)   u blizini lokacije?
	Rijeka Rudnica je mrtva rijeka koja ugrožava rijeku Taru
	Značajnih posledica po životnu sredinu neće biti

	40
	Da li je lokacija na kojoj se planira realizacija projekta podložna
a)    zemljotresima,
b)   slijeganju zemljišta,
c)    klizištima,
d)   eroziji,
e)    poplavama,
f)    temperaturnim razlikama,
g)   magli,
h)   jakim vetrovima, i)    drugo
	Lokacija je podložna zemljotresima (kao kompletan sjever Crne Gore), ostali navedeni uticaji nijesu karakteristični za predmetnu lokaciju
	Jači zemljotres od 9 stepeni seizmičkog inteziteta po MCS skali mogao bi prouzrokovati posledice


7.Rezime karakteristika projekta i njegove lokacije, sa indikacijom potrebe za izradom elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu:

Funkcionisanje proizvodnog pogona –linije za anodnu oksidaciju i plastifikaciju Al-profila i limova planirana je na katastarskoj parceli br.417/1 upisanoj u listu nepokretnosti KO Mojkovac na ime Aluline d.o.o. Lokacija se nalazi na prostoru bivšeg rudnika Brskovo. U geografskom smislu teren je u nagibu prema Elektroprenosu Crne Gore i fabrici Trudbenik. Lokacija ne pripada zastićenom području a u široj okolini lokacije postoje izgrađeni objekti različite namjene.
Od strane sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj Mojkovca investitoru su izdati urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije.

Objakat se sastoji od suterena, prizemlja i potkrovlja. U suterenu je smještena mehanička radionica za sklapanje termo profila i eloksirane i plastificirane bravarije, magacin gotovih proizvoda, pogonska laboratoroja i mokri čvor. U prizemlju se nalazi linija za eloksiranje Al-profila i limova, linija za plastifikaciju, magacin hemikalija i farbi, radnička svlačionica, mokri čvor i dvije kancelarije. U potkrovlju se nalazi kancelarijski prostor. Uz objekat se nalaze dva magacina sirovog aluminijuma, a ispod objekta postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje se sastoje od dva bazena za  neutralizaciju vode sa linije za anodnu oksidaciju aluminijuma koje se koriste za hladjenje i protočno (krajnje) ispiranje izmedju pojedinih faza obrade aluminijuma, rezervoara za spravljanje krečnog mlijeka koje se koristi u slučaju potrebe korekcije pH-vrijednosti otpadnih voda sa linije za anodnu oksidaciju aluminijuma. Iskontrolisana i neutralisana voda se odvodi u Rudnicu.
Napajanje objekta električnom energijom vrši se sa sopstvene trafostanice.

Za potrebe grijanja objekta predvidjen je kotao i gorionik koji koristi kao energent pelete. Kotlarnica je smještena unutar objekta i predvidjen je kotao snage 200kw.

Napajanje predmetnog objekta vodom predvidjeno je iz gradske vodovodne mreže prema uslovima J.K.P.Gradac, Mojkovac.

Sanitarna vodovodna mreža je uradjena od PVC-cijevi.

Za potrebe gašenja požara predvidjena je posebna vodovodna mreža prema elaboratu zastite od požara.
U toku eksploatacije objekta javice se komunalni otpad koji će se predavati J.P.K.Gradac, Mojkovacza odlaganje na gradsku deponiju. Manje kolićine čvrstog otpada ( mulja iz radnih kupatila na liniji za anodnu oksidaciju i u bazenima za neutralizaciju ciji sastav će se ispitati i prema rezultatima ispitivanja klasifikovatiu komunalni ili opasni otpad u kom slučaju će se predavati ovlašćenim institucijama. Osim čvrstog otpada sa linije za anodnu oksidaciju nastaju tehnološke otpadne vodekoje mogu u maloj mjeri sadržati stetne materije i koje se prije ispuštanja u rijeku Rudnicu moraju iskontrolisati i po potrebi neutralisati do pH-vrijednosti izmedju 6,5-8,5 prema pravilniku o sanitarno-tehničkim uslovima ispuštanja otpadnih voda br.327/08-0701-55 od 25. jula 2008.godine.
Uticaji na ostale segmente životne sredine kao sto su: lokalno stanovnistvo, flora i fauna, klima, komunalna infrastruktura, zaštićena prirodna i kulturna dobra biće zanemarljiv. 

Što se tiče akcidentnih situacija vjerovatnoća njihove pojave u normalnim uslovima rada postrojenja svedena je na minimum. Postoji mogućnost procurivanja tečnosti iz radnih kupatila zbog čega ispod njih postoje prihvatni kanali za kompletnu zapreminu tečnosti.

